품 명	클러치(Clutch)
용 도	도르래와 통합된 자동제동 하강기
	성능 부드러운 하강, 그리고 효율적인 도르래임 안티패닉 기능과 힘 제한 기능은 안전 및 과부하 보호를 보장함 통합된 베켓은 도르래 시스템을 만들기 좋습니다. 4. 구성품인 트위스트 카라비너는 하강기를 사용하기 좋은 각도로 정렬시켜 줍니다. 제원(하강기) 재질 : 알루미늄, 스테인레스스틸 무게 : 836g 크기 : 208mm*112mm*47mm 인장강도 : 40kN(도르래사용시), 22kN(베켓) 인증 : EN12841C , EN341, EN15151-1 , NFPA1983 제원(카라비너) 재질 : 카본스틸 오토락카라비너 무게 : 215g 인장강도 : 40kN 크기 : 108mm*63mm 개폐폭 19mm 인증 : EN362