품 명	아즈텍(Aztek) 도르래 셋트
용 도	홀링,확보,고정등에 사용이 가능한 도르래셋트
	• 성능 1.두개의 소형 스위벨 장착형 더블 도르래를 사용하여 휴대성과 사용이 편리함 2.푸르직 매듭 사용으로 고정과 풀림이 용이함 3.구조대원이 일정한 확보 반경 내에서는 자유롭게 이동이 가능하며 구조대원이 매달린 상황에서도 자력으로 손쉬운 이동이 가능함 • 제원 -재질 : 알루미늄 합금강,볼 베어링 -무게 : 436gm(로프제외) -도르레 바퀴 지름 : 28 mm -로프 지름 : 8mm -인장 강도 : 36kN -작업 하중 : 5kN (인명구조시 : 3kN) -인증 : EN12278 -제조사의 개별 시리얼 번호 • 제원, 구성 - 구성품 : 아즈텍 풀리 1세트, 고정핀 1개, 6mm/24cm 라쳇 푸르직 2개, 6mm/111cm 트래블 푸르직 1개, 8mm/20M 전용 로프 1개 , 타원형 퀵링크 1개. 자동 잠금식 탱고 카라비너(EN 인증) 1개, 전용 보관가방 1개,