품 명	락(Rock) O 논락 카라비너
용 도	O형 카라비너
	• 성능 1.키락 시스템 제작 사용중에 걸림이 없습니다. 2.비틀림게이트 방식으로 카라비너를 열었을경우 넓은 게이트폭 • 제원 ‐중량 : 67gm ‐인장강도 : 22kN (열렸을 때 6kN) ‐인증 : EN 12275 EN362, UIAA ‐제조사의 시리얼 번호