품 명	와이어앵커스트롭
용 도	H빔 또는 구조물에 확보지점
	• 제원 -7mm 스텐인레스스틸 와이어 -딤블 아이(thimble eye) -PVC 커버 -인증 : EN795B -인장강도 : 25kN