품 명	롤러슬링
용 도	롤러형 와이어 앵커
	길이 : 72"(180cm) 인장강도 : 22kN ANSI Z359.1(07) ANSI Z359.7(11) OSHA 1926.502 OSHA 1910.66 작업한계하중(WLL) : 1000lbs(454kg) 최대 하중(Maximum Capacity) : 310lbs(140kg) 소재 : 항공케이블,폴리우레탄 등