품 명	밴탐 비머
용 도	I, H빔 용 이동식 앵커
	• 성능 1. 철골 빔 (I, H형)이 있는 현장에서 사용하는 앵커 2. 좌, 우 폭 조절이 용이함 3. • 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강외 2. 무게 : 1,578g 3. 파괴 강도: 22kN 4. 조절 가능 폭: 8.89~35.56cm (3.5~14인치) 5. ANSI Z359, EN 795규격에 충족하여 제작