품명	들것 행잉 키트
용도	들것의 기울기를 손쉽게 조정할 수 있는 키트
	성능 1.지형의 굴곡이 복잡하거나 건물내에서 들것을 인양하거나 내릴 때 들것의 기울기를 구조대원이 손쉽게 조작이 가능. 2.머리부위와 다리부위의 길이가 틀린 2조의 봉제된 7mm코드슬링을 사용하여 들것의 미세 조정이 가능함 제원 7mm 봉제 코드 슬링 : 머리 부위 172cm*2 ea , 다리 부위 86cm* 2ea 인장강도 : 19kN 스테인레스델타퀵링크 : EN12275 EN362 인증, 인장강도 60kN 구성 7mm 봉제 슬링 : 1 set , 스테인레스델타퀵링크 : 2 개