품명	보텍스 멀티포드(Arizona Vortex Multipod)
용도	다양한 지형에서 원활한 로프 구조작업이 가능한 변형 삼각 구조대
	1.기존의 삼각 구조대가 맨홀 구조 단일 용도에 쓰이는 것에 반하여 다용도로 사용 할 수 있도록 개선된 변형 삼각 구조대 2. 헤드셋에 도르래가 기본 장착되어 신속한 작업이 가능함 3. 헤드셋에는 10개 이상의 확보점이 있으므로 로프의 고정 및 자체 확보가 용이함 4. 맨홀 구조용도 및 절벽이나 건물 외벽 구조 계곡 티롤리안 브리지 구조, 선박 내 부 구조 ,대형 건축 구조물 내부 구조등 다양한 목적으로 사용이 가능함 5. 각각의 다리(leg)가 길이 조절이 가능하므로 굴곡이 심한 지형에서도 설치가 가 능하며 2종류의 풋세트는 다양한 지형에서 고정이 용이함. • 제원 및 구성품 -1개의 헤드셋(Head Set), 3개의 어퍼레그(Upper Leg),7개의 로워레그(Lower Leg) - 3개의 뾰족발(Raptor Foot) . 3개의 평발(Flat Foot) 다리 고정용 전용 호블스트랩 세트 (3개 1세트) - 다리보관가방*3, 헤드셋 보관가방*1, 발보관 가방*1, 핀 보관가방*1 -중량 : 33Kg(모든 발 포함) ,28kg(삼각구조대 기본설치시) -높이 : 2.7M -안전 허용 하중 : 2.7kN -핀 강도 : 50kN 이상 -인증 : EN795B -제조사의 개별 시리얼 번호