품명	볼트
용도	하부가 개방되는 리그 플레이트로 신속한 장비 설치가 가능함
	성능 스틸봉으로 제작된 리깅 플레이트의 하부를 스프링 볼트로 개방하여 신속한 장비의 설치가 가능함 각각의 홀 사의 간격이 크므로 다수의 장비를 걸었을 때 상호간의 간섭이 적음 상부의 홀 위치를 적절하게 사용하여 로프 확보작업시 앵커를 균형 있게 설치 할수 있음 제원 알루미늄 합금강 무게, 크기 : 535g 파괴 강도 : 36kn 인증 : NFPA-G 제조사의 개별 시리얼 번호