품 명	AZORP
용 도	보텍스 멀티 포드용 리깅 플레이트
	성능 1. 보텍스 인너레그나 아우터레그에 끼워서 사용하는 원형 리깅 플레이트 2. 원형 리깅플레이트 이므로 다방향에서 리깅이 가능함 3. 두 개의 원형 리그플레이트를 같이 결합하거나 별도로 분리하여 사용이 가능함 4. 보텍스에 끼우지 않고 독립적으로도 사용이 가능함 제원 1. 무게 : 1.4 KG 2. 크기 : 16.5cm * 14cm 3. 인장강도 : 36 kN 4. 인증 : EN 795 인증 5. 구성 : 아우터, 인너 각 1개. 전용 핀 : 2개 제조사의 개별 시리얼 번호