품 명	엔포서
용 도	로프 구조 훈련 시 로프의 장력을 표시하는 장비
	성능 1. 로프 구조 훈련을 할 때 로프에 걸리는 장력이 얼마나 되는지 표시하는 장비 2. Slow 와 Fast 2가지 모드로 측정이 가능 3. 스위벨 형태로 되어있어 각 로프의 꼬임이 없음 4. 알루미늄합금으로 제작되어 보관과 휴대가 간편함 제원 1. 무게 : 397gm 2. 길이 : 203mm / 폭 : 53mm 3. 허용 측정 하중 : 최대 20 kN 4. 인장강도 : 36kN 5. 인증 : EN 795/B , EN 354 인증 6. 방송통신기자재등의 적합등록(KC) 제조사의 개별 시리얼 번호