품 명	스위바아이(SWIVAEYE) 오토락카라비너
용 도	스위벨카라비너
	• 성능 1.키락 시스템 제작 사용중에 걸림이 없습니다. 2.잠금 상태를 확인할수 있는 경고표시가 있습니다. 3.알루미늄 블록을 절삭 가공하여 가벼우며 강도가 높습니다. 4.한쪽은 카라비너 한쪽은 원형 고리모양의 스위벨 • 제원 ‐중량 : 137gm ‐인장강도 : 30kN (열렸을 때 12kN) ‐인증 : EN12275, EN362 ‐제조사의 시리얼 번호