품 명	오발론(Ovalone) 스크류락
용 도	크기 및 강도가 향상된 O형 잠금식 카라비너
	• 성능 1. 기존 O형 카라비너에 비해 게이트 폭과 강도가 개선됨 2. 키락 시스템으로 제작되어 사용중에 걸림이 없음 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강 ‐ 중량 : 55g ‐ 인장강도 : 26kN (열렸을 때 8kN) ‐ 인증 : UIAA, EN362:04/B, EN12275:98, ISO 9001 ‐ 제조사의 개별 출고 검사 제품