품 명	파미르 패스트(Pamir Fast)
용 도	횡단구조 작업 및 복합도르래 구성시 사용
	• 성능 1. 계곡 횡단 구조나 건물간 횡단 구조를 할 때 편리함 2. 볼 베어링이 내장되어 있는 두 개의 카본 스틸 쉐이브 3.로프와 케이블에 사용가능 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강,카본스틸 ‐ 중량 : 330g ‐ 크기 : 113mm*86mm ‐ 도르래 쉐이브 직경 : 25mm ‐ 인장강도: 30kN ‐ 사용 로프 직경 : 13mm까지 ‐ 인증 : UIAA, EN12278, ISO9001 ‐ 제조사의 개별 출고 검사