품 명	리프트(Lift)
용 도	등강기
	• 성능 1. 손잡이 부분이 넓어 장갑을 착용하고도 조작이 용이함 2. 새롭게 만들어진 캠부분은 원활한 작동을 하며 별도의 배출구가 만들어져 있어 이물질을 배출하여 미끄러짐을 방지함 3. 오른손용과 왼손용이 있음(색상으로도 구분) • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강 ‐ 중량 : 225g ‐ 크기 : 139mm(길이) ‐ 카리비너홀 : 15mm(하단), 14mm(상단) ‐ 사용 로프 직경 : 8~13mm까지 ‐ 인증 : UIAA, EN567, NFPA ‐ 제조사의 개별 출고 검사