품 명	백업(Back Up)
용 도	추락 방지 기구
	• 성능 1. 일정속도 이상으로 하강하면 자동으로 제동이 되어 사용자의 안전을 보장 2. 스위치 조작을 하여 양방향이나 한쪽 방향으로만 사용을 하도록 조정함 3.O형 스틸카라비너가 포함되어 있음 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강,스테인레스 스틸 ‐ 중량 : 205g(카라비너 제외) ‐ 안전 허용 하중 : 100kg ‐ 사용 로프 직경 : 10~12mm까지 ‐ 인증 : EN353, EN358, EN567, EN12841, ISO9001 ‐ 제조사의 개별 출고 검사