품 명	롤러(Rollers)
용 도	관절형 로프 보호대
	• 성능 1. 알루미늄으로 제작되어 소형 경량으로 휴대가 간편함 2. 2개의관절로 구성되어 있음. 카라비너로 연이어 연결이 가능함 3. 4칸의 플라스틱 롤러가 있어서 2개 이상의 로프 설치가 가능함 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강외 ‐ 크기 : 40cm*11cm(폈을 때) ‐ 중량 : 870g ‐ 인증 : ISO9001