품 명	구조용 8자 하강기
용 도	장시간 하강 또는 굵은 로프 하강할 때 사용하는 하강기
	• 성능 1. 구조 작업시 신속하고 긴 하강에 유리함 2. 상부 양측의 두개의 귀를 이용하여 마찰력을 조절 할 수 있슴 • 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강 2. 중량 : 260g 3. 인장강도 : 40kN 4. 인증 : ISO 9001 6. 제조사의 개별 출고 검사 제품