품 명	랙콩(Rackong)
용 도	랙 하강기
	• 성능 1. 구조 작업시 신속하고 긴 하강에 유리함 2. 긴 하강시 로프와 하강기에서 발생하는 열을 분산시키므로 장비의 손상이 없고 로프의 꼬임이 덜함 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강외 ‐ 중량 : 280g ‐ 인장강도 : 30kN ‐ 사용 로프 직경 : 9~13mm ‐ 인증 : ISO9001 ‐ 제조사의 개별 출고 검사