품 명	오티스(Ortis)
용 도	요 구조자를 안전하게 하강 후송시키는 완강기
	• 성능 1. 고소 작업장이나 스키장 리프트등에서 구조대원 혼자서 요구조자를 안전하게 하강시키는 장비 2. 한손으로도 하강속도 및 제동을 제어할 수 있음 3. EN 1891 (스태틱로프) 11mm로프 사용 (비상시11~13mm 로프 사용가능) • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강외 ‐ 중량 : 1200g ‐ 안전허용하중 : 150kg미만 ‐ 사용 로프 직경 : 11mm (비상시 11~13mm) ‐ 인증 : EN341, ISO9001 ‐ 제조사의 개별 출고 검사