품 명	쇽업소버 랜야드(“I”Fall Arrest System)
용 도	더블게이트 스냅링이 장착된 충격흡수 랜야드
	• 성능 1. 게이트의 열리는 폭이 넓으므로 각종 구조물 확보시 편리함 • 제원 ‐ 90cm 의 충격흡수 랜야드와 대형 스냅링(퀴디) ‐ 중량 : 720g ‐ 인증 : EN355, ISO9001