품명	Cevedale 맨홀 구조대
용도	로프윈치가 부착된 맨홀구조 삼각대
	1.로프윈치가 부착되어 사용이 용이한 맨홀 삼각 구조대 2. 헤드셋에는 3개 이상의 스테인레스 스틸확보점이 있으므로 도르래 및 각종 장비의 부착이 가능하며 다리에도 2개의 확보점이 있음. 3. 2개의 기어비를 가진 로프윈치가 부착되어 있음 • 제원 및 구성품 윈치가 부착된 삼각대, 카본스틸카라비너 3개, 도르래 1개, BackUp(추락방지장비)1개, 보관가방, 한글매뉴얼 -중량 : 20Kg -높이 : 160cm~200cm(3단계 조정) -안전 허용 하중 : 1.5kN (로프 윈치로 작업시) -사용로프 직경: EN1891규격의 10mm~12mm로프 -인증 : EN 795/B, EN 1496/B