품 명	스트라이더
용 도	발등강기
	• 성능 -로프가 이탈되지 않게 캐치가 장착되어 있음(탈부착 가능) • 제원 1.사용로프 : 8~13mm 2.무게 : 198g 3.인장강도 : 2.5kN 4.사용하중 : 140kg이하 5.캐치는 렌치로 분리 가능