품 명	이지슬라이더
용 도	I, H빔 용 이동식 앵커
	• 성능 1. 철골 빔 (I, H형)이 있는 현장에서 사용하는 앵커 2. 좌, 우 폭 조절이 용이함 • 제원 1. 재질:알루미늄 합금강외 2. 파괴 강도:22kN 3. 조절 가능 폭: 305cm~76cm(12“~30”) 4. 사용두께:6.4mm~63.5mm(0.25“~2.5”) 5. ANSI Z359 규격에 충족하여 제작