품 명	픽스빔클램프
용 도	I빔 고정 앵커
	-22kN Vertical/Fixed Beam Clamp -사용 범위 : 4"~14"(101.6mm~355.6mm) -I빔 두께 : 0.25"~1.25"(6.35mm~31.75mm) -인증 : ANSI Z359.1-2007, ANSI Z359.7-2011, ANSI A10.32-2012, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66 -무게 : 7.1lbs. / 3.2 kg