품 명	매치슬링
용 도	슬링 앵커
	• 성능 1. 스테인레스스틸 고리가 있는 다기능 길이 조절식 랜야드 2.다양한 크기의 부착지점에 이상적인 슬링앵커 3.픽오프스트랩 용도로 사용이 가능 4.길이조절가능한 들것 슬링으로 사용가능 5.부드러운 길이조절이 가능한 버클 • 제원 인장강도:22kN 20mm튜블러웨빙 인증:EN 354, EN566, EN795B 길이:110cm(20~110), 200cm(20~200)