품 명	구조용 저신장 로프 11mm – Static Low Stretch
용 도	구조용 저신장 로프
	• 성능 1. 낮은 신장율로 쉽게 등반 및 하강을 할 수 있음 2. 낮은 신장율로 구조시스템을 위한 정밀한 리깅과 위치작업이 가능 3. 높은 마모저항 및 절단저항 4. 완벽한 핸들링을 위해 써모쉴드 처리 • 제원 1.직경 : 11mm 2.무게 : 82g/M 3.매듭성 : 0.9 4.인장강도 : 34kN 5.8자 매듭강도: 20kN 5.외피비율 : 44% 6.수분수축율 : 2.2% 7.신장율 : 1.8% 8.소재 : 폴리아미드, 폴리에스테르 9.인증 : EN 1891