품 명	옴니블록 1.1 더블 스위바비너 도르래 카라비너
용 도	카라비너가 부착된 스위벨 더블 도르래
	성능 1. 이중 잠금식 측면판이 장착되어 도르래에 로프 설치시 확보지점에서 분리하지 않고 로프 설치가 가능함 2. CNC 가공된 오토락 카라비너가 스위벨 형태로 부착되어 있음 3. 푸루직매듭이 잘 걸리수 있도록 만들어진 측면판 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강 2. 무게 : 300g 3. 도르래 바퀴지름 : 28mm 4. 파괴 하중 : 28kN 5. 작업 제한 하중 : 7kN 5. 인증 : EN 12278 인증 제조사의 개별 시리얼 번호