품명	벡터X 벡터Y
용도	전신 안전벨트
	-가슴등강기가 통합된 2가지 형태의 상단벨트와 분리 가능한 하체형 벨트 -하강장비 부착을 위한 복부 알루미늄 D링 -4개의 견고한 기어 루프(25kg) -통기성과 편안한 착용감을 위한 3D 성형 패딩 -추락 제동 장비를 위한 가슴 고리(벡터X-직물, 벡터Y-알루미늄D링) -무게:1600g -인증:EN 813, EN 358, EN 361