품 명	마이크로풀리
용 도	도르래
	• 성능 -경량의 소형도르래 • 제원 1.사용로프 :13mm까지 2.무게 : 90g 3.인장강도 : 28kN 4.색상 : 빨간색 5.인증 : EN 12278