품명	플래시 프로 GTX
용도	고어텍스 구조 장갑 ( 내열, 방검)
	1. 날카로운 금속조각, 칼, 깨진 유리조각등이 널려있는 구조현장에서 대원들의 손을 보호함 2. GORE‐TEX, RESCUT, KEVLAR 의 특수소재들을 완벽하게 조화시켜 제작. 어떠한 환경에서도 사용자의 손을 보호하며 입체재단으로 제작되어 각종 기기 조작 시 불편함이 없음. 3. 손바닥은 RESCUTTM을 사용하여 절단 보호기능 과 우수한 그립감을 제공함 4. 손등 관절 부위에 충격 보호 기능이 있음 5. 방수 투습원단인 Gore Tex 인서트를 사용하여 사용자에게 쾌적한 착용감을 제공함 6. 안감은 아라미드를 사용하여 2차 보호기능을 제공함 인증 : EN‐ 388‐2016 / EN 407:2004 ACRP TDM 수치 : 3 4 4 4 C A:마찰 보호 C: 방검 보호 R: 찓김 보호 P: 천공 보호 TDM: 강화된 방검 기능