품   명

트러스트(Trust) 11

용  도

구조 및 훈련 학교에서 사용하기에 이상적인 다이나믹 로프

• 성능

1.텐돈 제품군에서 가장 튼튼한 다이나믹 로프

2.내구성이 뛰어나고 사용 수명이 길며 추락계수가 높아 클라이밍 센터, 등산학교를 비롯한 구조 등반 및 각종 구조 훈련 학교에서 사용하기에 적합

• 제원

직경(mm)	11
무게(g/m)	79
UIAA 추락계수	16
충격력(kn)	9.1
외피미끌림	0.4
정적신장율(%)	5.3
동적신장율(%)	31
매듭성	1.0
재질	PA
인증	UIAA,EN892

-오염 방지와 방수성을 위해 테플론 가공 처리를(P/S,C/S)를 선택 할 수있습니다.