품 명	앵커스트랩
용 도	인공 구조물 및 나무등에 설치하는 앵커스트랩
	1. 폭 44mm의 MIL-SPEC 슬이 2. 사이즈가 다른 두 개의 D링으로 되어있어 설치가 쉬움 3. 강도: 끝에서 끝 사용시 39kN 4. 길이: 2.1M 5. 인증: NFPA1983