품 명	밀폐 공간용 요구조자 안전벨트
용 도	밀폐 공간에서 사용하는 보호대 있는 요구조자 안전벨트
	성능 1. 전신 안전벨트와 백보드를 결합시켜 폐쇄공간에서 요구조자를 안전하 게 후송할 수 있는 요구조자 안전벨트 2. 백보드는 요구조자를 안전하게 보호함 3. 머리부분에 1개, 측면에 2개의 강화된 손잡이가 있음 4. 대형 D링과 전용 리프팅 슬링을 사용하면 수직과 수평에 이르는 다양 한 각도로 리프팅 할 수 있음 5. 경추 및 목 고장부위는 요구조자의 신체 조건에 맞추어 조절이 가능함 제원 1. 무게 : 약 6.75Kg (15Lb) 2. 허용 요구조자 체중 : 약 130Kg 3. 인증 : ANSI Z359.1-2007 Edition