품 명	옴니블럭 1.5 -스위벨 도르래
용 도	스위벨과 안전판이 장착되어 사용이 간편한 싱글 도르래
	성능 1. 스위벨과 안전판이 장착되어 도르래에 로프 설치시 도르래를 해체하지 않 고 로프 설치가 가능함 2. 도르래의 동작 부위는 볼베어링을 사용 하여 부드럽게 움직임. 3. 도르래 바퀴는 스틸로 제작되어 응급시 와이어로프 사용이 가능함 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강 2. 무게 : 303g 3. 도르래 바퀴지름 : 38mm 4. 파괴 하중 : 36kN 5. 작업 제한 하중 : 8kN 5. 인증 : EN 12278 인증 제조사의 개별 시리얼 번호