품 명	라운드 스위벨(Round Swivel)
용 도	로프의 꼬임을 방지하는 스위벨
	‐인장강도 : 36kN ‐작업하중 : 5kn ‐중량 : 127gm ‐인증 : EN354 ‐제조사의 개별 번호