품 명	미니머신드(Mini Machined) 도르래
용 도	소형 경량의 미니 도르래
	• 성능 1. CNC 공법으로 제작되어 가볍고 내구성이 우수함 2.푸르직 매듭 사용하기 좋으며 고정과 풀림이 용이함 3.볼베어링 사용으로 부드럽게 움직임 • 제원 -재질 : 알루미늄 합금강,볼베어링 -무게 : 141gm -도르래 바퀴 지름 : 28mm -로프 지름 : 11mm이하 -인장 강도 : 36 kN -작업 하중 : 8 kN -인증 : EN12278 -제조사의 개별 시리얼 번호