품 명	파이어럿 ORCA 카라비너
용 도	HMS형 잠금 카라비너
	• 성능 1.키락 시스템 제작 사용중에 걸림이 없습니다. 2.비틀림게이트 방식으로 카라비너를 열었을경우 넓은 게이트폭 3.잠금 상태를 확인할수 있는 표시가 있습니다. 4.보관시에는 열린 상태로 보관할 수 있으며 게이트가 열렸다 닫히면 자동으로 잠기는(ORCA) 새로운 잠금 방식의 카라비너입니다. • 제원 ‐중량 : 89gm ‐인장강도 : 26kN (열렸을 때 7kN) ‐인증 : EN 12275 EN362 ‐제조사의 시리얼 번호