품 명	락(Rock) D 스크류락 카라비너
용 도	D형 잠금 카라비너
	• 성능 1.키락 시스템 제작 사용중에 걸림이 없습니다. 2.비틀림게이트 방식으로 카라비너를 열었을경우 넓은 게이트폭 3.잠금 상태를 확인할수 있는 경고표시가 있습니다. • 제원 ‐중량 : 73gm ‐인장강도 : 29kN (열렸을 때9kN) ‐인증 : EN 12275,EN362 ‐제조사의 시리얼 번호