품 명	엑스라지(X‐Large) 스크류락
용 도	게이트의 폭이 넓은 잠금식 카라비너
	• 성능 1. 열렸을때 27mm 폭으로 동시에 2개의로프도 여유 있게 통과됨. 2. 키락 시스템으로 제작되어 사용중에 걸림이 없음 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강 ‐ 중량 : 90g ‐ 인장강도 : 30kN (열렸을 때 9kN) ‐ 인증 : UIAA, EN362, EN12275, ISO 9001 ‐ 제조사의 개별 출고 검사 제품