품 명	퀴디(Queedy)
용 도	구조물 난간이나 강철 와이어에 확보할수 있는 스냅링
	• 성능 1.게이트 폭이 넓어 각종 구조물에 확보시 편리함 2.더블래칫 시스템으로 한손으로 열기가 편리한 안전 스냅링 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강 ‐ 중량 : 450g ‐ 인장강도 : 24kN ‐ 인증 : EN362/T, ISO 9001 ‐ 제조사의 개별 출고 검사 제품