품 명	델타 퀵링크(10mm)
용 도	삼각형의 스틸 안전고리
	• 성능 1. 렌치로 잠그면 반영구적인 확보고리로 쓸 수 있음 2. 가슴부착 등강기 연결시 사용 • 제원 ‐ 재질 : 스테인레스 스틸 ‐ 중량 : 155g ‐ 인장강도 : 60kN -열림폭 : 12mm -굵기 : 10mm ‐ 인증 : UIAA, EN12275, EN362 ‐ 제조사의 개별 출고 검사 제품