품 명	터케스트(Tergeste)
용 도	관절형 로프보호대
	• 성능 1. 알루미늄으로 제작되어 소형 경량으로 휴대가 간편함 2. 4개의 관절로 구서되어 있슴. 카라비너로 연이어 연결 가능함 3. 4칸의 플라스틱 롤러가 있어서 2개 이상의 로프 설치가 가능함 • 제원 ‐ 재질 : 알루미늄 합금강외 ‐ 크기 : 50cm*14.5cm ‐ 중량 : 1650g ‐ 인증 : ISO9001