품 명	8자 하강기
용 도	아노다이즈드 코팅된 8자 하강기
	• 성능 1. 가장 많이 사용하는 하강기 2. 하강 및 확보 등 다목적으로 사용가능 • 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강 2. 중량 : 135g 3. 인장강도 : 35kN 4. 인증 : ISO 9001 6. 제조사의 개별 출고 검사 제품