품 명	레드
용 도	추락방지장비
	• 성능 -분리형 클립 장착으로 패닉시 클립이 분리되어 장비가 작동할 수 있돌록 설계 • 제원 1.크기 : 90mm*85mm 2.무게 : 210g 3.사용로프 : 10.5mm-11.5mm 4.사용하중:140kg(구조시240kg) 5.소재 : 알루미늄 6.인증 : EN12841A, ANSI Z359.1