품 명	MPD (Multi Purpose Device) 자동 제동 도르래
용 도	자동 잠금 도르래로 메인라인,빌레이 라인에 다용도로 사용이 가능함
	성능 1. 대형 도르래가 내장되어 있어 작업 효율이 우수함 2. 하강 시 로프의 속도가 변할 경우 잠금 장치가 작동함 3. 로프 hauling 작업시 잠금 장치가 작동하므로 별도의 잠금장치 기구(푸루직 코드 등)가 필요 없음 4. 안전 장치인 파킹 브레이크가 있음 5. 기구의 아래의 별도의 리깅 홀이 있어 도르래의 추가 설치가 수월함 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강 2. 무게 : 1,200gm 3. 파괴 하중 : 44kN 4. 인증 : NFPA-T 인증(11mm 로프 용)