품 명	스카이훅 슈퍼라이트 로프 윈치
용 도	보텍스 및 구조물에 설치가 가능한 로프 윈치
	• 성능 1. 일반 로프 사용이 가능한 로프 윈치 2. 두 개의 전용 핀으로 보텍스에 설치가 용이함 3. 별도의 전동 드릴을 사용할 수 있음 4. Pig Tail 로프 세이프 가드가 부착되어 있음 5. 앞,뒤로 4개의 구멍이 있어 윈치고정에 사용할수 있음 • 제원 1. 재질 : 알루미늄 합금강 외 2. 무게 : 6.6Kg 3. 크기 : 30.4cm* 25.4cm * 22.8cm 4. 기어비: 2.2:1 , 6.28:1 . 2개의 스피드 5. 사용로프 직경: 12.5mm까지 6. 사용 하중: 270Kg (인명 구조시) 7. 윈치본체1개,수동핸들1개,드릴용어댑터2개(SDS용,드릴척용),보관케이스