품 명	버틱 트리플 락
용 도	전신형 안전 벨트
	-성능 -가슴 등강기가 통합된 천신 안전벨트 -신속한 착용을 위한 다리와 어깨스틀랩의 패스트 버클 -상단벨트의 완벽한 착용감을 위한 가슴둘레의 탄성 스트랩 -2개의 측면 알루미늄 D링 -하강장치 부착을 위한 대형 복부 D링 -추락제동 장비를 위한 두개-복부와 등의 알루미늄 D링 -4개의 견고한 기어 루프(하중25kg) -구급킷을 부착할 수 있는 허리 벨트 뒷면의 2개의 기어 스트랩 -제원 -인증:ANSI/ASSE Z359.11-2014, EN 813, EN 358, EN 361 -무게:2250g