품 명	미디움리깅플레이트
용 도	리깅플레이트
	-카라비너가 잘 회전할 수 있도록 20mm 구멍 -인장강도:40kN -무게:219g -크기:157mm*100mm -인증:CE